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技术参数
1. 最高转速≥4000r/min；
2. 转速精度≤±10r/min；
3. 最大相对离心力≥3030×g；
4. 最大离心管数：≥120支（适用于100mm、75mm两种长度及长、短管帽）；
5. 整机噪音≤62dB(A)；
6. 定时范围：1sec～99min59sec； 
7. 温度设置范围：15~25℃；
8. 温度控制精度：±2℃；
9. 压缩机组：进口高性能压缩机组环保制冷剂（R134a）；
10.大屏幕液晶显示、操作简便。
11.自动计算RCF值,电子门锁，安全性能强。
*12.真空采血管自动脱盖，脱盖成功率＞99%。 
*13. 采用特殊的减震器，具有自动平衡功能。
14. 交流变频电机驱动，转速控制精度高，具有快速升、降速功能。 
15.外形尺寸(L×W×H)：不超过590×740×850mm；
16.净重：≤180kg；
*17.配置要求：120孔自动脱盖转子1套（最高转速≥4000r/min，最大相对离心力≥3030xg）；
18.保修期≥2年。 
19.预算：48000元。

